**ПАМЯТКА**

**о мерах пожарной безопасности в зимний**

**отопительный период**

По данным государственной статистики основная доля происшедших пожаров на территории Российской Федерации в зимний период времени, в том числе повлекших гибель людей приходится на жилой сектор.

Основными причинами происшедших пожаров являются, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов и нарушение правил монтажа и эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электроприборов.

В целях недопущения и предотвращения возможных пожаров в зимний период времени необходимо соблюдать (выполнять) следующие элементарные правила пожарной безопасности, а именно:

• перед началом отопительного сезона необходимо было провести проверку и при необходимости ремонт дымоходов, отопительных печей, котельных, других отопительных приборов и систем.

• Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).

Помните, что очищать дымоходы и печи (котлов) от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона.

При эксплуатации отопительных приборов и электроприборов придерживайтесь следующих правил:

• не эксплуатируйте неисправные печи и другие отопительные приборы;

• не допускайте эксплуатацию газовых приборов при утечке газа;

• не производите присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

• не осуществляйте проверку герметичности соединений газовых приборов и оборудования с помощью источников открытого пламени (в том числе спичками, зажигалками, свечами);

• не проводите самостоятельно ремонт газового оборудования;

• не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям;

• не располагайте топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

• не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

• не топите углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

• не используйте вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

• не допускайте перекаливание печей;

• после выгребания из топок золы и шлака, пролейте их водой и удалите в специально отведенное для них безопасное место.

• не устанавливайте и не используйте металлические печи (буржуйки) не отвечающие требованиям пожарной безопасности.

• не допускайте использование электрических изделий, электроприборов и электрооборудования, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или имеющих неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также не эксплуатируйте электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

• не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, не используйте некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ПОМОЩИ – «01»

С СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА – «112» Система-112 — это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Российской Федерации. Предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований.

**ЕДДС Дуванского района 8-999-130-86-72**

**Номера экстренных служб Дуванского района:  
ПCЧ-75 (МЧС) - 01, 101, 8(34798)3--44-96  
ОП ПСЧ-75 с. Дуван - 8 (34798)2-37-01 ЕДДС 112, 8(34798)3-44-64  
Полиция - 02, 102, 8(34798)3-13-02, 3-14-02  
Скорая помощь - 03, 103, 8(34798)3-10-10 СМП с. Дуван - 8(34798)2-34-03  
Газовая служба - 04, 8(34798)3-30-36 Электросети - 8(34798)3-31-62 Водоснабжение - 8 (34798)3-43-24**